Carga de baterías  
  
Para iniciar la carga de la baterías se debe colocar el cargador cerca del vehículo   
  
el cargador tiene una entrada de 220V y una salida de 48V  
  
  
Medidor en la calle

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Imagen que contiene hecho de madera, tabla, metal, café

Descripción generada automáticamente  
  
  
  
  
Para iniciar la carga se debe enchufar el conector de 3 patas a un tomacorriente de 220V y el enchufe de 2 patas se debe conectar se al toma de 2 patas del vehículo que esta debajo de la palanca selectora

Imagen que contiene sucio, cocina, hecho de madera, tabla

Descripción generada automáticamente